附件
负二层闲置房间改造为财务科等科室库房项目的施工技术方案说明

[bookmark: _GoBack]一、货架技术参数
1. 材质：优质冷轧钢板，立柱、横梁、层板全部冷轧钢，表面酸洗磷化 + 静电喷塑（灰白色，防尘防锈，无异味）
2. 规格常规推荐 
1. 推荐尺寸：长 2000mm × 深 600mm × 高 2000mm，四层；
2. 层高可自由调节（蝴蝶孔卡扣式，不用螺丝打孔，调层方便）
3. 承重等级 
3. 每层均布承重：300kg，足够放装满凭证的档案盒；
3. 立柱：1.2mm 冷轧钢；横梁：1.0mm；层板：0.8mm 加强筋层板；
4. 结构：蝴蝶孔插接式组装，斜撑加固，每组独立，可单组摆放、也可以背靠背组合，后期可以增减组数；
5. 配套选配 
5. 可选：层板挡板（防止档案盒滑落）、侧边防尘挡板、顶部防尘盖板；
二、货架安装施工方案
1. 现场清理放线，地面尽量平整，先立四根立柱，装底部横撑、斜撑固定，校正垂直度；
2. 插接横梁，卡扣锁紧，再铺冷轧钢层板；
3. 按档案摆放需求统一调节层高；
4. 多组货架排列整齐，通道预留≥800mm，方便翻阅凭证；
5. 靠墙货架离墙预留 50–100mm 缝隙，防潮通风；
三、库房电气配套方案（适配这种独立货架）
货架本身不带电路，用电只有库房照明、除湿机、备用插座
1. 配电原则：开关全部设在库房门外；库内线路金属线管暗敷；
2. 照明：LED 无紫外防尘平板灯，避开货架正上方，防止灯光直射纸质财务档案；
3. 回路划分：照明一路、除湿机单独一路、备用插座一路，各回路独立空开 + 30mA 漏电保护；
4. 接地：所有货架金属框架之间用接地线连通，统一接入库房接地，接地电阻≤4Ω，防静电；
5. 禁止：货架上私拉插排、高温灯具。
四、库房配套要求（财务档案库房规范）
· 防火：货架之间通道通畅，不遮挡消防器材；
· 防潮：配合除湿机，地面建议做防尘环氧地坪；
· 防尘：可选配每一组货架的顶封板、侧封板；
· 防虫：库房做好密闭，货架底部离地，不贴地。
